I protocolli impiegati nel livello dati del modello ISO/OSI sono:

LLC (Logical Link Control): si occupa della divisione dei dati in frame, del bit e byte stuffing, controlla e corregge gli errori e controlla il flusso;

MAC (Media Access Control): si occupa dell’incapsulamento dei dati che comprende il framing, la risoluzione degli errori, gestisce l’accesso condiviso al mezzo trasmissivo.